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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:   Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Verônica M. Medina (SPM), Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Ivanio Sanguinetti (SINDUSCON) e Arq. Raul Milani (AREA).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U.  002.259091.00.3                                                                        Parecer nº 33/07 Rua Dr. Mario Totta,  645.
Trata o presente processo de projeto para aumento em imóvel existente de uso comercial, sendo proposta a construção de um segundo prédio, constituído de 08 lojas no pavimento térreo e 05 lojas no 2º pavimento, totalizando 542,77m2 de área a construir.

A responsável técnico solicita redução da largura do corredor de circulação do 2º pavimento com relação ao disposto no Anexo 03 da L.C. 284/92 para Galeria Comercial.


                         A Comissão, após amplo debate, decidiu que, em face do reduzido número de lojas e as características do projeto, poderá ser aceita a largura de corredor de 1,65m no 2º pavimento, enquadrando-se o projeto como “conjunto de lojas” nos padrões do Anexo 3 da L.C. 284/92.
2.2.  E.U.  002.288492.00.5                                                                        Parecer nº 34/07
Rua Miguel Couto,  465.
 
                 Retorna à CCCE o presente processo de regularização de um prédio destinado à moradia de religiosas (habitação coletiva – A-3) constituída de 4 pavimentos, com área total de 1.612,88m2.

Solicita a responsável técnico reconsideração quanto aos dois pátios fechados existentes, para que os mesmos sejam aceitos como secundários, uma vez que 
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não atendem aos diâmetros mínimos de 3,50m (para 3 pavimentos) e 3,00m (para 2 pavimentos), exigidos pelo Anexo 5 da L.C. 284/92, em pátios principais.

A CCCE, após amplo debate, decidiu por unanimidade aceitar os pátios com os diâmetros reduzidos para 3,00m e 2,30m, respectivamente, considerando-os como pátios secundários. Baseia sua decisão no teor da justificativa apresentada e os usos implementados nos compartimentos voltados para estes pátios, considerando, ainda, que os compartimentos principais voltados para tais pátios também possuem vãos de iluminação e ventilação voltados para outros pátios.
3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 04/07/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















