PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 554

       
    
           
 
	 DATA: 22.08.07                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala da Supervisão de Edificações e Controle da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244
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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV),  Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Ivanio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS) e Arq. Verônica Medina (SPM).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. : 002.216315.00.2                                                                           Parecer nº 52                                                    

Av. Pátria, 631.
Trata o presente processo de reciclagem de prédios destinados à escola com 2.827,74m² de área existente e 3.675,71m² de área a regularizar, totalizando 6.503,45m² distribuídos em 07 edificações.

Solicitou, o responsável técnico, flexibilização quanto ao art. 144, inciso II alínea “a” que limita o comprimento das salas de aula ao máximo de 8,00m, uma vez que a edificação denominada bloco 1 possui algumas salas de aula com comprimento de até 10,10m.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu aceitar o pedido por unanimidade, uma vez que este bloco teve seu projeto aprovado e licenciado em 1958, anteriormente à vigência da L.C. 284/92.

2.2.  E.U.  :    002.310648.00.9                                                                       Parecer nº 53
Av. Brasiliano Índio de Moraes, 772.
Trata este expediente de aprovação de projeto para edificação destinada a escola de ensino formal, com área construída de 3.312,45m² distribuídos em 04 pavimentos (térreo: recepção, administração, estacionamentos; 2º pavimento: salas de aula, biblioteca, laboratórios e lazer coberto e descoberto; 3º pavimento: salas de aula, laboratórios e lazer descoberto; 4º pavimento: salas de aula e área livre coberta e descoberta). O 5º pavimento constitui-se de terraço totalmente descoberto, destinado a área de lazer.

Solicitou o responsável técnico a dispensa da instalação de elevador, utilizando para o cálculo da distância vertical, prevista no art. 208 da L.C. 284/92, a cota entre o piso do pavimento térreo e o piso do 4º pavimento, totalizando 9,45m. Afirma que o 5º pavimento (terraço descoberto) é acessado por rampa (a qual também interliga todos os demais pavimentos acompanhada de escada).

A CCCE, após analisar a proposta, decidiu aceitar o pedido com base no art. 209, inciso I, visto que o terraço do 5º pavimento não se constitui na única área de lazer, pois o projeto também disponibiliza áreas de lazer no 2º, 3º e 4º pavimentos.
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3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 29/08/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















