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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV),  Arq. Verônica Medina (SPM),  Eng. Milton Oliveira (SERGS),  Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA) e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 EU.:   02.303333.003
Rua Camaquã, 534.


Trata-se o processo em pauta, de aprovação de regularização de Escola. Foi solicitado à CCCE liberação dos pátios com diâmetro inferior ao exigido no Anexo 5 da LC 284/92. A CCCE solicitou esclarecimentos do Responsável Técnico para subsidiar a análise do requerido. 
2.2 EU.:   02.320577.00.0
R. Santa Cecília, 2075.                                                                                 Parecer nº 19.

Trata o presente Expediente Único de solicitação de alteração da altura máxima permitida de muros junto às divisas, fora do recuo de jardim, em imóvel destinado a residência unifamiliar.    

O Responsável Técnico solicita à CCCE a aceitação de muros com 3,50m de altura junto às divisas laterais e 5,00m de altura junto à divisa de fundos, com o objetivo de aumentar a segurança. Justifica o pedido em função da grande área do lote (1.953m²), composta de um polígono de extensas dimensões e formato irregular e com grande número de árvores.

A CCCE após análise do pedido e discussão, com base no Parágrafo Único do Art.34, decide por unanimidade aceitar parcialmente o pedido, com a permissão de muros de divisas com altura máxima de 3,50m em toda a extensão do lote, exceto na faixa de recuo de jardim.

2.3 EU.:   02.287067.00.3
R. Libero Badaró, 124.                                                                                 Parecer nº 20.
Trata-se o processo em pauta, de aprovação de regularização de Instituição de Educação Infantil (Creche), com 78,78m² de área existente e 86,05m² de área a regularizar, totalizando 164,83m² de área construída em edificação térrea.


Solicita a Responsável Técnico, a permanência do acesso coberto instalado sobre o recuo de jardim, desde o alinhamento do terreno até a fachada da edificação, em condições diversas do especificado no artigo 68 da LC 284/92, alegando a necessidade de proteção às intempéries, no percurso realizado por pais e alunos no acesso à edificação. 

A CCCE, após discutir o assunto, decide, por unanimidade, aceitar o pedido , tendo em vista o disposto no parágrafo segundo da LC 284/92, desde que seja atendido o inciso III do artigo 68 da mesma Lei, que exige pé-direito mínimo de 2,20m sob o acesso coberto.
2.2 EU.:   02.250408.00.1
R. Tobias da Silva, 137.


Foi encaminhado à CCCE consulta quanto a utilização de blocos de concreto (19x19x39) fabricados pela TBS Sul Sistemas Construtivos e Arquitetônicos LTDA. O Responsável Técnico anexou ensaios referentes ao desempenho acústico, térmico, de impermeabilidade e resistência mecânica comparativamente à paredes de alvenaria com 23cm de espessura. Os ensaios foram encaminhados ao representante da SERGS para análise, o qual solicitou ao Responsável Técnico alguns esclarecimentos quanto ao Laudo e ensaios apresentados.
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PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 10/06/2009 nos mesmos horário e local.
MEMBROS:
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	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente
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