PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 632

       
    
           
 
	 DATA: 02.09.09                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Marques Barbieri (SMOV) Eng. Milton Oliveira (SERGS),   Arq. Raul Milani (AREA), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), e Arq. Carla Piccoli (Sinduscon).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 EU 002.314441.00.0                                                                             Parecer nº 37/09

Av. Costa Rica, 228, 238 e 248.
Tramita junto à SALP processo de aprovação de regularização de um aumento  de 186,78m²  em edificação destinada a estabelecimento de educação infantil (creche),  com  606,25 m² de área existente , totalizando 793,03m² de área construída em edificação térrea.


Solicita a Responsável Técnico a permanência do acesso coberto sobre o recuo de jardim, alegando que o mesmo atende aos incisos I ao IV do art. 68 que estabelece as condições para instalação de acesso coberto nas edificações. 

A CCCE, após discutir o assunto, decide que a solicitação poderá ser aceita,  amparada no parágrafo segundo do art. 68 da LC 284/92.
2.2 ES 002.073233.09.9                                                                             Parecer nº 38/09

Rua Correa Lima, 715.
Trata o Expediente em pauta de consulta encaminhada pela Arq. Ligia Maria Humbert Raffin sobre qual a dimensão da passagem livre em ambientes de utilização principal e secundária, uma vez que a LC 284/92 não aborda o assunto. Cita o Art. 70 Inciso I, referente às dimensões de portas (altura mínima 2,00m) e o Art. 160 Inciso I, referente a garagens não comerciais (pé-direito mínimo 2,20m com passagem livre mínima de 2,10m).

A interessada afirma que sua consulta provém do fato de muitas vezes deparar-se com reformas em edificações, onde a junção de salas ou retirada de paredes ocasiona a exposição de elementos estruturais ou canalizações, diminuindo a altura livre de passagem.

Após amplo debate, a CCCE conclui que a dimensão mínima de passagem livre é 2,20m (com voto contrário do representante da AREA que entende que a dimensão mínima poderia ser 2,10m). Baseia-se no fato de que o menor pé-direito previsto na LC 284/92 é 2,20m, sendo também esta a dimensão da passagem livre em mezaninos (Art. 55 Inciso I)

2.2 EU 002.311968.00.8

Rua Silva Tavares, 223.

Foi encaminhado consulta à CCCE quanto a possibilidade de aumentar a altura do muro do terraço do apto.203, junto a divisa de fundos onde existe edificação lindeira com vão voltado para o referido terraço. A intenção do requerente seria aumentar a altura do muro para 3,00m no intuito de eliminar vão voltado para a divisa.

Face tratar-se de assunto pertinente ao Código Civil, a CCCE encaminhou o processo à ASSEJUR solicitando manifestação.
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3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 09/09/2009 nos mesmos horário e local.
4. MEMBROS:





	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Sérgio Koren

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















