REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

ATA Nº 677

       
    
           
 


	 DATA: 22.09.10                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:
Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Solon Nhuch (AREA) e Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS). Visitante: Arq. Cristina Schnitzler (SMOV).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 
Foi comunicado o afastamento da Arq. Letícia Klein por motivo de licença-maternidade, sendo substituída a partir desta data pela Arq. Denise Barbieri. Será encaminhado pedido ao Sr. Prefeito para indicação de novo representante da SMOV.
2.2 E.U. 002.273368.00.4

Av. Otto Niemeyer, 896.                                                                           Parecer nº 35/10
O Responsável Técnico pelo projeto de regularização de um apartamento localizado no subsolo de edifício residencial existente e regular solicitou tolerância quanto ao diâmetro de pátio de iluminação e ventilação aberto (a dimensão existente é de 1,90m, quando o anexo 5 da LC 284/92 prevê 2,40m) que serve tanto aos apartamentos pré-existentes regulares quanto ao apartamento a regularizar. Alegou a pré-existência desta situação há mais de 30 anos e a necessidade de regularizar o imóvel em função de inventário. 

Após análise e discussão a CCCE decidiu, por unanimidade e em caráter excepcional, aceitar o pedido, por tratar-se de uma única economia a regularizar (à semelhança de uma residência unifamiliar) e por entender que não haverá prejuízo às condições de iluminação e ventilação das outras unidades já existentes.
2.3 E.U. 2.240184.00.3
Rua Capitão Pedro Werlang, 406                                                            Parecer nº 36/10  
O Responsável Técnico pela execução de muro de divisa com altura diferenciada, objeto de pedido de licença, alegou que no terreno lindeiro (n° 394) foi executado muro (licenciado em 21/08/2008 no E.U. 2.230134.2) que apresentava imperfeições, estando o mesmo em desacordo estético com o projeto da residência executada por seu cliente, além da preocupação em buscar melhor estabilidade estrutural. Anexou croquis e fotos.

A CCCE, com base no disposto no Parágrafo Único do Art. 34 da LC 284/92, decidiu aceitar a altura diferenciada do muro proposto, visto tratar-se de residência unifamiliar localizada em UEU com regime volumétrico cód. 11, onde é permitida construção na divisa com altura de 12,50m, conforme a LC 434/99 (Plano Diretor).

2.4 E.U. 2.246282.00.6
Rua Gen. Souza Doca, 254






Parecer nº 37/10  
O processo encaminhado à CCCE tratou de etapa de aprovação de projeto de regularização de aumento em edifício residencial, cujo prédio original era composto de pilotis (estacionamento/áreas de uso comum), 2º, 3º e 4º pavimentos de apartamentos, com 08 economias residenciais e área total de 780,36m².


A proposta analisada buscava regularizar aumento de área no estacionamento coberto no térreo e reformas com aumento de área realizadas no apartamento localizado 
no 4º pavimento (transformação da antiga cozinha e sala de estar em sanitário e dormitório, respectivamente e inclusão de área  destinada a estar/jantar/cozinha e terraço descoberto, erguido junto às divisas laterais do terreno).
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O Responsável Técnico pelo projeto solicitou:

a) Isenção do atendimento do Art. 32 (muros com altura 1,80m nos terraços construídos junto ás divisas);

b) Pé-direito reduzido de 2,60m exigido pelo Art. 118 para 2,40m no compartimento destinado a estar/jantar/cozinha;

c) Aceitação de vão junto à divisa, ocasionado pela cobertura dos boxes de estacionamento, no pavimento térreo.

Após análise do assunto, a Comissão decidiu por unanimidade negar os itens “a” e “c”, por falta de amparo legal; e aceitar o item “b” em caráter extraordinário, por entender que a pequena redução no pé-direito não traria prejuízo à funcionalidade do ambiente único destinado a cozinha/estar/jantar.

2.5 E.U. 2.218679.00.9
Rua Gen. Rondon, 1099






Parecer nº 38/10  
Foi analisado pela CCCE solicitação quanto à redução dos diâmetros e áreas de pátios de iluminação e ventilação, em projeto de edificação nova destinada habitação multifamiliar.

A proposta consistiu em 03 blocos de 05 pavimentos-tipo mais pilotis, totalizando 61 economias residenciais, área total construída de 6.579,14m². Alegou a responsável técnico pelo projeto que, devido à dimensão da testada do terreno (13,95m) e a proposta de construção junto às divisas, não haveria possibilidade de afastamentos laterais pois inviabilizaria a utilização da totalidade dos índices construtivos permitidos. Afirmou, adicionalmente, que os diâmetros de 4,03m e áreas de 22,77m² dos pátios propostos (divergindo do que prevê o Anexo 5 – diâmetro mínimo de 4,50m e área mínima de 25m²) não causariam prejuízo à funcionalidade da edificação.


Após análise da questão a CCCE decidiu, por unanimidade, negar a solicitação por falta de amparo legal, visto tratar-se de edificação nova.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 29/09/2010 nos mesmos horário e local.

4. REPRESENTANTES:
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