PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº497





       
    
           
 
 DATA: 01.02.06                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

 LOCAL: Sala de reuniões do Gabinete do Secretário da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244


1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa (SMOV), Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira do Rosa (IAB), Arq. Álvaro Moraes (AREA). 

2.  ASSUNTOS TRATADOS:

2.1. Ata      
Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.

2.2. Correção


Foi corrigida a numeração do Parecer no processo  002.311761.00.8  de  41 para

46-A devido a constatação de erro de numeração repetida.     
2.3. E.U. 002.232353.00.2  
   

                                               Parecer nº 07/06

       Rua Fernando Cortez, 137.


Trata o processo em epígrafe de prédio residencial e uma loja, com 5 pavimentos e 1.188,70m² de área existente. O responsável técnico encaminha consulta à CCCE sobre a possibilidade de liberação das exigências da L.C.284/92 para pátio principal fechado, que deve Ter no mínimo 4,0m de diâmetro, visto que o local tem 3,48m, sem possibilidade de aumentá-lo . Argumenta ainda que a área do acréscimo é pequena e que se trata apenas de prolongamento do trecho aprovado mantendo as mesmas dimensões do existente.


A CCCE após analisar o assunto decidiu, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, visto que é pequeno o acréscimo prolongando a área existente aprovada nas laterais dos terraços sem alterar o pátio aprovado ficando, no entanto, sujeito à autorização do condomínio para a sua execução.

2.4. E.U. 002.217421.00.9  
   

                                               Parecer nº 08/06

       Rua Frei Henrique Golland Trindade, 330.

Trata o processo em epígrafe de reciclagem de edificação residencial unifamiliar existente com 187,12m² para Creche, com aumento de 93,85m², totalizando 280,97m² de área construída em dois pavimentos.

  Solicita, o responsável técnico,  liberação  das  exigências da L.C. 284/92 quanto a ventilação do refeitório que se dá através  da cozinha, pelos vãos da porta e bancada .

A CCCE após amplo debate decidiu, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, face o disposto no art. 237 da L.C. 284/92,  desde que o somatórios dos vãos de ventilação atendam ao somatório das áreas do refeitório e cozinha.

2.5. E.U. 002.250850.00.8  
   

                                               Parecer nº 09/06

       Av. Bogotá, 215.

Trata o processo em epígrafe de reciclagem de edificação residencial unifamiliar existente com 177,86m² para Creche, com aumento de 26,54m², totalizando 204,40m² de área construída em edificação térrea.

  Solicita, o responsável técnico,  que o lactário, localizado em compartimento separado da cozinha, seja liberado  das  exigências da L.C. 284/92 quanto às dimensões mínimas.

  A CCCE após amplo debate decidiu, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, face o disposto no art. 237 da L.C. 284/92, desde que  o compartimento atenda à Lei quanto à ventilação.

2.6. E.U. 002.240895.00.3  
   


       Rua Marechal Marlet, 306 e 310.

      
Foi encaminhado à SMED para consulta.

2.7. E.U. 002.312432.00.0  
   

                                               Parecer nº 10/06

       Rua São Manoel, 275.

Trata o processo em epígrafe de reciclagem de edificação residencial unifamiliar existente com 162,88m² para serviços (escritório), com aumento de 22,86m², totalizando 185,74m² de área construída em edificação de dois pavimentos.

  Solicitou, o responsável técnico,  redução do diâmetro do pátio  de ventilação e iluminação,  de 3,00m exigidos pela L.C. 284/92 para 2,51m , sendo  que a área mínima exigida é de 12,00 m² e no local existem 13,20 m².

 A CCCE após amplo debate decidiu, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, face a reduzida largura do imóvel (5,78m) e o disposto no art. 237 da L.C. 284/92 .

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 08/02/2006 nos mesmos horário e local.
4. MEMBROS:

1.1
SMOV – Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa – Presidente

1.1.2
SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein

1.2
SPM – Arq. Antônio Selmo 

1.2.2
SPM – Arq. Verônica M. Medina

1.3
SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

1.3.2
SERGS – Eng. Elmo Tomazi

1.4
IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

1.4.2
IAB – Arq. Cesar Dorfman

1.5
COMUNITÁRIO

1.6
SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

1.6.2
SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

1.7
AREA – Arq. Raul Milani

1.7.2
AREA – Arq. Álvaro Moraes
















