REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 534

       
    
           
 
	 DATA: 14.03.07                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de reuniões do Gabinete do Secretário da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244
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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:   Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Verônica M. Medina (SPM), Arq. Ivânio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS)e Arq. José Carlos P. da Rosa (IAB). Visitante: Arq. Denise Barbieri (SMOV).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1  ATAS

        Foi lida e aprovada a ata 533.
2.2  E.U. 002.315665.00.6                  





       
R. Felipe Neri,115.
A CCCE, após discutir o assunto, que trata de redução de diâmetro de pátio em aumento de cobertura, entendeu que a proposta estava atendendo à LC 284/92, não havendo necessidade de elaboração de parecer.

2.3  E.U. 002.266000.00.8                  





       Parecer nº 06                                                   

R. Vicente da Fontoura, 1211.
Trata o presente processo de aprovação de reciclagem e regularização de prédio misto com 35,60m2 de área existente e 57,57m2 á regularizar, totalizando 93,17m2 de área construída.

Solicitou o responsável técnico a permanência de um muro junto à divisa lateral esquerda do imóvel, com 3,00m de altura, na parte frontal do terreno.

A CCCE, após discutir o assunto, decide por unanimidade aceitar o pedido, uma vez que trata-se de edificação existente, há edificação lindeira construída junto à divisa com altura maior que 2,00m e o muro situa-se fora do recuo de jardim.

2.4  E.U. 002.257328.00.8                  





       Parecer nº 07                                                   

Av. Tapiaçu, 158.
Trata o presente processo de modificação de projeto de um pavilhão industrial  com 244,76m2 de área construída composto de térreo com 192,71m2 e mezanino  com 52,05m2.

Solicitou o responsável técnico que um trecho de 4,00m do muro de fundos seja 
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aceito com altura de 2,20m, alegando que ao elevar o muro em 20cm, evitaria formação de vãos a menos de 1,50m da divisa, devido à conformação irregular do terreno, que possui a divisa dos fundos não perpendicular às divisas laterais.

A CCCE, após discutir o assunto, decide por unanimidade aceitar o muro com 2,20m, devido às características excepcionais do terreno.

2.5  E.U. 002.305111.00.8                  





       Parecer nº 08                                                   

Av. Nova York, 118 e 130.

Trata o presente processo de regularização de Instituição de Educação Infantil (creche) composta de dois pavimentos, com área de 521,30m2 no térreo e 298,58m2 no segundo pavimento, totalizando 819,88m2 de área construída.

Solicitou responsável técnico permanência do acesso coberto com características diversas ao exigido pelo art. 67 da L.C. 284/92: apoios metálicos no recuo de jardim e largura de 2,50m, justificando a necessidade de abrigo à pais e alunos.

A CCCE, após discutir o assunto, decide por unanimidade aceitar o solicitado, face o disposto no parágrafo segundo do art. 68 da L.C. 284/92.

E.U. 002.309819.00.2

R. Isidoro Tressi, 184.



A CCCE, analisou o assunto, que trata de solicitação de muro com altura superior a 2,00m, e solicitou que o Responsável Técnico apresente cortes longitudinais para esclarecer o perfil natural do terreno, ficando a análise do assunto para a próxima reunião.
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3. PRÓXIMA REUNIÃO:
Deverá ser realizada no dia 21/03/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















