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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:   Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Verônica M. Medina (SPM), Arq. Ivânio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS)e Arq. José Carlos P. da Rosa (IAB). Visitante: Arq. Denise Barbieri (SMOV).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1  ATAS

        Foi lida e aprovada a ata 534.
2.2  E.U. 002.313944.00.1                  





     Parecer nº 9
R. Dona Leonor, 129.
Trata o presente processo de regularização de aprovação de projeto em segunda fase, de uma edificação composta de duas economias: residência unifamiliar com 8.704,09m2 e estacionamento comercial  com 1.325,74m2, totalizando 10.029,83m2 de área a construir. 

Solicitou o responsável técnico  que o acesso à garagem comercial, localizada no segundo subsolo, seja aceito com 2,90m de largura sobrepondo o acesso de veículos (2,75m) ao de pedestres (1,10m), uma vez que o acesso à garagem comercial ocorre pela Rua Dona Leonor, em testada de apenas 3,20m, não existindo ligação com o restante da edificação de uso residencial que tem acesso pela R. Álvaro Alvim em nível 5,00m acima do acesso à garagem comercial.

A CCCE discutiu o assunto e decidiu, por unanimidade, aceitar o pedido face à exígua testada do terreno, acompanhando parecer favorável emitido pela CCPI.

2.3  E.U. 002.226255.00.0                  





       Parecer nº 10                                                   

R. Dr. Oscar Bitencourt, 338.
Trata o presente processo de regularização e reciclagem de uso para creche (instituição de educação infantil) de uma edificação constituída de dois pavimentos  com 287,64m2 de área existente e 15,32m2 de área à regularizar, totalizando 302,96m2 de área construída.

Solicitou a responsável técnico a permanência do acesso coberto desde o alinhamento até a entrada da edificação com apoio sobre o recuo de jardim, contrariando o art. 68, inciso II da L.C 284/92.
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A CCCE, após discutir o assunto, decide, por unanimidade, aceitar o pedido face o disposto no § 2º do art. 68 da L.C. 284/92

2.4  E.U. 002.267654.00.0                  





       Parecer nº 11                                                   

R. Barão de Cerro Largo, 93.
Trata o presente processo de regularização e reciclagem de uso para creche (instituição de educação infantil) de uma edificação térrea com 143,21m2 de área existente e 88,46m2 de área à regularizar, totalizando 231,67m2.

Solicitou a responsável técnica a permanência do acesso coberto desde o alinhamento até a entrada da edificação com apoio sobre o recuo de jardim, contrariando o art. 68, inciso II da L.C 284/92.

A CCCE, após discutir o assunto, decide, por unanimidade, aceitar o pedido face o disposto no § 2º do art. 68 da L.C. 284/92
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3. PRÓXIMA REUNIÃO:
Deverá ser realizada no dia 28/03/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















