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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:   Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Verônica M. Medina (SPM), Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Ivanio Sanguinetti (SINDUSCON) e Arq. Raul Milani (AREA).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1  E.U. 002.309312.00.3                                                                         Parecer nº 28/07

Av. Circular, 734, 736, 738 e 754.
Trata o processo em epígrafe de reciclagem de um edifício residencial para escola de ensino fundamental, sem aumento de área. A edificação possui 876,60m2 de área construída, distribuída em 04 pavimentos.

Solicita o responsável técnico, tolerância quanto ao art. 144, inciso I da L.C. 284/92, que exige que as salas de aula tenham pé-direito mínimo de 3,00m. Por tratar-se de edificação inicialmente construída para uso residencial, onde não é exigido pé-direito maior que 2,60m, os compartimentos principais ficaram, em alguns trechos, com pé-direito de 2,85m.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade, aceitar o pedido face o disposto no art. 237 da L.C. 284/92 e pela pequena diferença entre o que exige a lei e o solicitado.

2.2  E.U. 002.263753.00.7                                                                         Parecer nº 29/07

Rua Santana, 751.
Trata o presente processo de aprovação de projeto de reciclagem de uso e regularização de aumento em edificação de uso misto, destinada a 03 economias, sendo 01 habitação unifamiliar e 02 lojas de pequeno porte, totalizando 224,22m2 distribuídos em 02 pavimentos. 

Solicita o responsável técnico que seja aceita altura de um trecho do muro de divisa com alturas variáveis, sendo um lado com 2,66m e outro com 2,00 em relação 
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ao perfil natural do terreno. Alega problemas com segurança em relação ao lote vizinho e invasão de privacidade.

Após discutir o assunto, a CCCE decidiu que a justificativa apresentada não é suficiente para que o pedido seja aceito. 

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 06/06/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















