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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:   Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Verônica M. Medina (SPM),  Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Ivanio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Elmo Tomazi (SERGS)
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. : 002.233255.00.8                                                                      Parecer nº 37/07

Av. Praia de Belas, 1948.

Trata o presente processo de consulta à CCCE quanto a possibilidade de isenção do art. 128, inciso I da L.C. 284/92 (pé-direito mínimo de 2,60m) nas dependências de uso administrativo do clube Grêmio Náutico Gaúcho, tais como: administração (2,53m), sala da diretoria e sala de reuniões (2,50m), depto. Financeiro e depto. pessoal (2,50m), contabilidade e recursos humanos (2,56m).

A responsável técnico justifica que o proprietário adquiriu lajes pré-moldadas do tipo Roth, com espessura de 0,28m, absorvendo desta forma a folga existente no projeto, de 0,15m. Situação esta que ficou agravada pelo fato de que tal laje não permite que as tubulações complementares (elétrica e comunicação) sejam nela embutidas.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade, aceitar o pedido face à pequena diferença entre o pé-direito resultante e o exigido pela lei.

2.2.  E.U.  :  002.253991.00.8                                                               Parecer nº 38/07

Rua Dr. Ernesto Ludwig, 538.
Retorna, a esta Comissão, projeto de reciclagem de uso de prédio com 636,51m2 de área existente e regularização de aumento de 83,43m2, totalizando 719,94m2 distribuídos em 04 pavimentos, sendo adaptado à atividade de residencial geriátrico.

Solicita, a responsável técnico, a redução do número de instalações sanitárias coletivas em relação ao número mínimo previsto no art. 126 da L.C 284/92. São propostos 07 conjuntos de vaso, lavatório e chuveiro, distribuídos em todos os pavimentos da edificação, sendo separados por sexo no 2º e 3º pavimentos, e 01 adaptado para deficientes no pavimento térreo.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu por unanimidade aceitar o pedido, por tratar-se de reciclagem de uso, conforme dispõe o art. 237 da L.C. 284/92.
2.3.  E.U.  :   002.314989.00.7                                                              Parecer nº 39/07

Rua Osmindo Júlio Kuhn, 105.

Vem a esta CCCE o presente projeto que trata de aprovação de construção nova de edificação destinada a habitação multifamiliar composta de térreo mais 03 pavimentos tipo, com 627,25m2.
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O responsável técnico solicita redução da largura da área de manobra dos boxes 1 a 5 de 5,00m, exigido pelo art. 160 § 2º da L.C. 284/92, para 4,91m (na pior situação) a 4,99m.

Justifica tal solicitação alegando que a edificação lindeira, ao executar suas fundações e pilares invadiu o lote em questão, reduzindo assim a largura naquele trecho.

A CCCE discutiu o assunto e decidiu, por unanimidade, negar o pedido por falta de amparo legal.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 18/07/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















