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PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:   Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Ivanio Sanguinetti (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS)
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. : 002.284241.00.6                                                                           Parecer nº 40                                                    

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439.
Trata o presente processo  de reforma com aumento de área em prédio destinado a indústria farmacêutica, com área total de 558,00m2 distribuídos em 02 pavimentos.

O imóvel encontra-se em processo de vistoria para obtenção de Carta de Habitação relativa ao aumento de área. 

O projeto aprovado e licenciado em 21/10/04 prevê instalação central de ar-condicionado com gerador elétrico próprio, como medida para dispensa do atendimento do Inciso VI do artigo 128 (iluminação e ventilação), da L.C. 284/92, em parte dos compartimentos da indústria. 

Através de documento assinado pelo autor do projeto arquitetônico e por responsáveis pela indústria, com detalhes sobre o processo produtivo, é solicitada à CCCE a dispensa de instalação de gerador elétrico.

A CCCE, após discutir o assunto, decide aceitar o pedido, em face da especificidade da atividade, conforme justificativa apresentada.

2.2.  E.U.  :    002.259091.00.3                                                                       Parecer nº 41
Rua Dr. Mario Totta, 645.
Retorna à CCCE processo de projeto para aumento em imóvel existente de uso comercial, sendo proposta a construção de um segundo prédio, constituído de 08 lojas no pavimento térreo e 05 lojas no 2º pavimento, totalizando 542,77m2 de área a construir.

A responsável técnico solicita à CCCE redução do diâmetro de pátio de iluminação e ventilação, de 2,10m exigido pelo anexo 5 da L.C. 284/92 para 1,80m.

Após discutir o assunto, a Comissão decide  aceitar o pedido, uma vez que somente 01 loja ventila através do pátio em questão, e esta possui mais uma abertura voltada para outro pátio, compensando assim o diâmetro do pátio menor .

2.3.  E.U.  : 002.281524.00.9                                                                          Parecer nº 42

 Av. Protásio Alves, 2761 e 2769.

Trata, o presente processo, de projeto de reciclagem de uso com aumento de área, em residência a ser adaptada para Escola de Ensino Formal (cursos de pós-graduação), com área total de 370,43m² distribuídos em 02 pavimentos.

A responsável técnico pelo projeto solicita à CCCE que seja aceita largura do corredor de acesso de veículos com 2,60m, quando o mínimo seria 2,75m conforme ATA 295 CCCE. Alega que o corredor, nestas condições, já servia de acesso à garagem da antiga residência.

A CCCE, após discutir o assunto, decide por unanimidade aceitar o pedido, com base no art. 237 da L.C. 284/92, tendo em vista a preexistência e por tratar-se de reciclagem de uso.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 01/08/2007 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















