PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 563

       
    
           
 
	 DATA: 14.11.07                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do E.P.O. da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV),  Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB),  Arq. Raul Milani (AREA), Eng. Milton Oliveira (SERGS) e Arq. Verônica Medina (SPM).
2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1.  E.U. :  002.225754.00.8                                                                          Parecer nº 66                                                                                                                                                                         
Rua Hilário Ribeiro, 294 e 298.
Trata este expediente único, de proposta de aprovação de projeto para reforma em rampa de acesso, em edifício de escritórios, composto de 06 pavimentos e área total construída de 910,32m2.

Solicitou, a responsável técnica, liberação para retirada de dois degraus em rampa de acesso de pedestres, com o objetivo de eliminação de barreiras arquitetônicas. Esclarece que a rampa existente atualmente, com 10% de inclinação, passaria a ter inclinação de 14,2% após a reforma pretendida.

A CCCE, após análise da questão, decidiu não aceitar o pedido por falta de amparo legal, visto que a proposta conflitua com o disposto no Art. 84 da L.C. 284/92.
2.2. E.U. :  002.296711.00.1                                                                       Parecer nº 67

Travessa Carmem, 75.
Trata este expediente único, de aprovação de projeto de edifício residencial, com 3.466,35 de área total construída e com 05 pavimentos.

Solicitou, o responsável técnico, liberação para a execução de estrutura de pórtico de acesso coberto, sobre o recuo de jardim, com largura superior a 2 metros.

Alegou que a parte coberta do pórtico, com cobertura de policarbonato, atenderá a largura máxima de 2 metros prevista no Art. 68 – Inciso IV, e que o objetivo da proposta é a execução de um pórtico contextualizado com as características da fachada do prédio. 

 A CCCE, após amplo debate, decidiu aceitar o pedido com base no parágrafo 2º do Art. 68, tendo em vista as dimensões da testada, e a localização do imóvel em GA 05 (zona mista) do PDDUA.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 21/11/2007 nos mesmos horário e local.
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4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















