PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 590

       
    
           
 
	 DATA: 27.08.08                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do E.P.O. da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SMOV), Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA), e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON)
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1.  E.U. :  002.305911.00.1
R. Félix da Cunha, 418.                                                                                 Parecer nº 35
Trata o presente processo, de aprovação de projeto em segunda fase, de habitação multifamiliar com 3089,21m² de área a costruir distribuídos em subsolo, térreo, segundo pavimento mais 06 pavimentos tipo.

Solicitou o responsável técnico, tolerância quanto a sobreposição de acesso de pedestres (em rampa, conforme exigem os art. 83 a 91 da LC 284/92) e  de veículos. Alega o responsável técnico, entre outras coisas, a reduzida área livre do terreno, uma vez que o mesmo possui previsão de alargamento viário e ainda precisa comportar 20% de área livre e permeável – exigida pela SMAM – além de escadaria de acesso ao térreo e duas rampas de veículos, uma para o estacionamento térreo e a outra para o estacionamento do subsolo.

A CCCE, após analisar o assunto, decidiu, por unanimidade, aceitar a sobreposição de acessos feita através da rampa que vai ao estacionamento térreo, com 9,97% de inclinação, tendo em vista as características do projeto e do lote, e considerando ainda o pequeno fluxo de veículos junto ao estacionamento térreo, que possui apenas 09 vagas de estacionamento.

2.2.  E.U. : 002.311143.00.1 

R. Barão de Itaqui, 372.                                                                                 Parecer nº 36

O processo em epígrafe trata-se, de aprovação de projeto de reciclagem de uso para Escola de Educação Infantil com 72,00m² de área existente e 54,02m² de área a regularizar em edificação térrea, totalizando 126,02m² de área construída.

Solicitou o responsável técnico, que a subdivisão dos compartimentos destinados a administração e sala de uso múltiplo seja feita com divisórias leves de chapas melamínicas com perfis metálicos, em desacordo com o art. 43 da LC 284/92.

A CCCE, após analisar o assunto, decidiu, por unanimidade, negar o pedido com base na Ata 325/01 que negou pedido similar, acatando a determinação da SMS que proíbe o emprego de material não resistente ao fogo em estruturas, entrepisos, paredes, e divisórias nos prédios destinados a creches e demais serviços de interesse à saúde

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 03/09/2008 nos mesmos horário e local.
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4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















