PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 595

       
    
           
 
	 DATA: 01.10.08                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do E.P.O. da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:  Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA) e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1.  E.U. :  002.247631.00.2
Av. Júlio de Castilhos, 585                                                                           Parecer nº 42
 Trata o presente processo de aprovação de reciclagem de uso com acréscimo de 01 pavimento em edifício existente, a ser adaptado para abrigar a sede administrativa da Igreja Universal do Reino de Deus, com escritórios e habitação para pessoas ligadas à igreja, com área total de 10.577,48 m² distribuídos em 11 pavimentos. 


A proposta consiste em implantar no pavimento térreo atividades administrativas da instituição, com acesso pela Av. Júlio de Castilhos e área de estacionamento, com acesso pela Rua Com. Manoel Pereira. 

No 2° pavimento é prevista a implantação de alojamentos (dormitórios coletivos) voltados para a Rua Com. Manoel Pereira.  No 2° e 3° pavimentos, implantação de atividades administrativas, voltadas para a Av. Júlio de Castilhos.  


Do 4° ao 10° pavimento é prevista a implantação de unidades habitacionais destinadas a residência de pastores e bispos ligados à instituição.


O projeto também prevê a construção do 11° pavimento destinado a atividades de lazer voltadas aos moradores das unidades habitacionais.


Objetivando a viabilização da proposta de reciclagem de uso para revitalização do antigo prédio localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, o Responsavel Técnico solicita à CCCE:

1) Aceitação das dimensões da marquise que se projeta sobre o passeio da Rua Com. Manoel Pereira com balanço de 1,80m, quando o Art. 62 Inciso I exige balanço mínimo de 2,00m;

2) Aceitação das dimensões do pátio fechado existente, com 2,42m de diâmetro e 315,66m² de área, sendo que o Anexo 5 estabelece  um diâmetro mínimo de 7,0m e área mínima de 50m² para atender aos 10 pavimentos iluminados e ventilados através de tal pátio;

3) Dispensa do atendimento do Art. 115 Parágrafo 2º alínea “a” (acesso e circulações independentes em prédios mistos);

4) Dispensa do atendimento do último pavimento pelos elevadores existentes, com proposta de que esse novo pavimento seja acessado através de 02 escadas;

5) Aceitação das dimensões e formato do terreno conforme a situação do local, divergente e a maior com relação à descrição constante na Matrícula do imóvel.

Em relação aos itens solicitados, a CCCE decide:

1) Com base na Ata 288/CCCE, é aceita a marquise com balanço inferior a 2,00m, desde que atendidas as demais condições do Art. 62;

2) Com base no Art. 237, com vistas à mudança de uso da edificação, é aceita a manutenção das dimensões do pátio fechado para atender aos pavimentos já existentes (2º ao 10º).  Para o 11º pavimento, a construir, deverão ser previstos recuos laterais de 2,00m (correspondente ao diâmetro mínimo de pátio fechado 
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para atender 01 pavimento, conforme Anexo 5 da LC 284/92) além das dimensões do pátio existente, a fim de não agravar as condições de iluminação e ventilação dos compartimentos localizados nos pavimentos inferiores;

3) Embora as atividades propostas (A2, A3, D1) caracterizem o prédio como “edificação de ocupação mista”, porém pertencente a um único proprietário (Igreja Universal do Reino de Deus), a CCCE decide dispensar do acesso e circulações independentes, dadas as condições peculiares do projeto, desde que atendidas as condições de proteção contra incêndio previstas na LC 420/98;

4) Com base no Parecer 12/08/CCCE (genérico), dispensa do atendimento do 11° pavimento pelos elevadores, dado o caráter de uso secundário (lazer) das dependências localizadas no último pavimento;

5) Não é matéria de análise pela CCCE.

2.2.  E.U. : 002.284413.00.3
Rua Mal. Floriano Peixoto 277, 281                                                             Parecer nº 43

Trata o presente processo de aprovação de reciclagem de uso com regularização de aumento em edificação existente.  A proposta consiste em implantar no pavimento térreo atividade de Entretenimento Noturno e nos demais pavimentos, Hotel.


A Responsável Técnica requer dispensa do atendimento ao Art. 139 Inciso III (obrigatoriedade de elevador em hotel com mais de 03 pavimentos). Alega que a edificação não dispõe de grande espaço de área física em função da reduzida testada do terreno (6,31) e que o Hotel não ocupa mais de 03 pavimentos, pois o térreo é destinado à Casa Noturna.

A CCCE, após análise da proposta e discussão, considerando que o aumento proposto não será na área do Hotel, decide por unanimidade aceitar o pedido com base no Art. 237.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 08/10/2008 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















