PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 596

       
    
           
 
	 DATA: 08.10.08                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 3º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:  Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA) e Arq. Ivânio Sanguinetti (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1.  E.U. :  002.315129.00.8
R. Barão do Amazonas, 809.                                                                        Parecer nº 44
Trata o presente processo de aprovação de projeto em 2ª fase de edificação mista, com 05 economias, sendo 04 residenciais e uma  comercial  (salão de beleza).

A edificação proposta possui  842,72m² de área a construir distribuídos em térreo mais 03 pavimentos.

 
A Responsável Técnica solicita  dispensa de acesso de pedestres separado do acesso de veículos, em circulação com 2,91m de largura, quando o exigido é 2,75m para veículos mais 1,10m para pedestres, resultando numa largura mínima de 3,85m.

Justifica  o   pedido   alegando   que  o  terreno  possui  testada  com largura reduzida 

( 8,72m) e a execução de circulação com largura maior resultaria em loja com espaço muito reduzido.

A CCCE, após análise da proposta e discussão, considerando  o pequeno número de vagas de estacionamento (04) e a não obrigatoriedade do mesmo,   decide por unanimidade aceitar o pedido.

2.2.  E.U. : 002.210261.00.7
Av. Eduardo Prado, 253 e 263.                                                                     Parecer nº 45
Trata o presente processo de aprovação de projeto de edificação mista, com 04 economias, sendo 02 residenciais no segundo pavimento e 02 comerciais  (lojas) no térreo, com 739,40m² de área a construir .

 
Solicita o Responsável Técnico   sobreposição do acesso de pedestres ao  acesso de veículos, em circulação com 3,00m de largura, quando o exigido é 2,75m para veículos mais 1,10m para pedestres, resultando numa largura mínima de 3,85m.

Justifica  o   pedido   alegando   que  tanto os apartamentos quanto as lojas são de uso dos proprietários do  terreno.

A CCCE, após análise da proposta e discussão, considerando  o pequeno número de unidades residenciais (02) e a não obrigatoriedade de vagas de estacionamento comerciais ,   decide por unanimidade aceitar o pedido.

2.3.  E.U. : 002.242085.00.8
Rua Olavo Bilac, 805.                                                                                    Parecer nº 46
Trata o presente processo de aprovação de projeto de reciclagem de uso de edifício residencial para edifício de escritórios, com 1195,72m² de área existente e 167,10m² de área a construir, totalizando 1.362,82m² distribuídos em térreo, 3 pavimentos tipo e cobertura.

 
Solicita o Responsável Técnico  tolerância quanto ao diâmetro dos pátios de ventilação e iluminação, que não atendem ao diâmetro mínimo exigido pela LC 284/92, 
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alegando que não houve aumento do número de pavimentos, e que a edificação foi aprovada em 1986, portanto anteriormente à vigência da referida Lei.

A CCCE, após discutir o assunto ,   decide por unanimidade negar o pedido, uma vez que, apesar de mantido o número de pavimentos, o aumento proposto na cobertura agrava as condições de iluminação e ventilação do prédio.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 15/10/2008 nos mesmos horário e local.

4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















