PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 597

       
    
           
 
	 DATA: 15.10.08                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros:  Arq. Denise Barbieri (SMOV), Arq. Verônica Medina (SPM), Eng. Milton Oliveira (SERGS), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Raul Milani (AREA), Arq. Ivânio Sanguinetti e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1.  E.U. :  002.232812.00.7
R. João Bonuma, 73.                                                                        
Tramita no presente processo etapa de vistoria de edificação residencial. Solicita o Responsável Técnico liberação da CCCE de muro junto às divisas laterais e fundos, com altura superior a 2,00m
A CCCE, solicitou o comparecimento do R.T. para esclarecimentos quanto a justificativa apresentada, para posterior análise do pedido.

2.2.  E.U. : 002.298261.00.7
R. Evaristo da Veiga, 448.                                                                             Parecer nº 47
            Trata, a presente etapa deste Expediente Único, de consulta à CCCE referente a projeto de prédio já aprovado em 1ª fase e com fundações concluídas. Trata-se de edifício residencial com 10 apartamentos tipo JK, 03 pavimentos e área total 872,64m². 

 
Solicita a Responsável Técnico  que a largura de acesso aos boxes de estacionamento seja aceita com dimensão de 2,20m, inferior à largura do box (2,30m), uma vez que os pilares foram locados a cada 4,40m, preservando  a largura dos boxes com 2,30m, mas propondo corredor de circulação de veículos, livre de pilares, com largura de 4,65m ao invés de 5,00m conforme estabelecido na  Ata 23.

A CCCE, após amplo debate ,   decide por unanimidade negar o pedido, uma vez que a proposta contraria as Atas 23 (quanto à faixa livre de pilares para circulação de veículos de 5,00m) e 553 (quanto à distância entre pilares de 4,60m).

2.3.  E.U. : 002.263026.00.5
Rua Atílio Supertti, 571.
Trata o presente processo de aprovação de projeto de regularização de Escola. 
Solicita o Responsável Técnico  tolerância quanto ao diâmetro de pátio. A CCCE solicitou o comparecimento do R.T. para esclarecimentos quanto a proposta apresentada, para posterior análise do pedido. 
3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 22/10/2008 nos mesmos horário e local.
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4. MEMBROS:

	1.1
	SMOV – Arq. Letícia Cruz Klein  – Presidente

	1.1.2
	SMOV – Arq. Denise Barbieri

	1.2
	SPM – Arq. Antônio Selmo 

	1.2.2
	SPM – Arq. Verônica M. Medina

	1.3
	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira

	1.3.2
	SERGS – Eng. Elmo Tomazi

	1.4
	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa 

	1.4.2
	IAB – Arq. Cesar Dorfman

	1.5
	COMUNITÁRIO

	1.6
	SINDUSCON – Arq. Ivânio Sanguinetti 

	1.6.2
	SINDUSCON – Arq. Carla Piccoli

	1.7
	AREA – Arq. Raul Milani

	1.7.2
	AREA – Arq. Anelise Cancelli

















