PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

            COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 627

       
    
           
 
	 DATA: 22.07.09                                                                INÍCIO: 8h45min            FIM: 10h45min

	 LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete da SMOV – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 5º. Andar.
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1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Letícia Cruz Klein (SMOV),  Eng. Milton Oliveira (SERGS),   Arq. Raul Milani (AREA), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB) e Arq. Carla Piccoli (SINDUSCON).
2. ASSUNTOS TRATADOS:
2.1 EU     02.315575.00.7                                                                          Parecer nº 30/09

Rua Mali, 203.
No presente Expediente Único tramita etapa de Vistoria para fins de Carta de Habite-se de edificação destinada a Habitação Multifamiliar com 1.305,36m² de área construída distribuídos em térreo,  03 pavimentos tipo e volume superior.

Solicita, o Responsável Técnico, liberação da dimensão mínima de 1,50m medida perpendicularmente à porta do elevador, uma vez que a edificação foi construída com  1,30m medidos em frente ao elevador, alegando que a instalação do elevador não era obrigatória para o prédio em questão e o pequeno fluxo de utilização do elevador, por tratar-se de edificação composta de 12 economias distribuídas em 3 pavimentos tipo.

A CCCE, após discutir o assunto, considerando que há possibilidade de adequar o local à medida mínima (1,50m), e que embora não sendo obrigatória a instalação do elevador, ela foi aprovada atendendo o art. 95 da LC 284/92, decidiu, por unanimidade negar o pedido.

2.2 EU 02.303333.00.3                                                                              Parecer nº 31/09

Av. Otto Niemeyer 2124, 2134

Trata o Expediente em epígrafe de regularização de acréscimo de área em estabelecimento de ensino formal e templo, pertencente à Escola Adventista de Porto Alegre.  A proposta consiste de 08 blocos de edificações de alturas variáveis e circulações cobertas, totalizando 8.723,15m².  A área a regularizar é de 7.966,75m².

A autora do projeto solicita à CCCE aceitação de diâmetros de pátios destinados a iluminação e ventilação dos blocos 02, 04 e 06, os quais possuem dimensões inferiores às definidas no Anexo 5.

A CCCE, após análise das plantas do projeto e amplo debate, decide:

1. Aceitar a redução do diâmetro de pátio em razão das circulações cobertas externas ao Bloco 02, considerando os usos propostos no pavimento térreo.  Quanto aos demais pavimentos, o Anexo 5 está atendido, por tratar-se de pátio aberto para 02 pavimentos (diâmetro mínimo 2,10m);

2. Aceitar as condições de iluminação e ventilação propostas para o Bloco 06, por considerar o pátio que serve à cozinha e copa dos funcionários como “pátio secundário” (diâmetro mínimo 1,50m); e por entender que, para os demais compartimentos, poderá ser aplicada em caráter excepcional a exceção prevista no Parágrafo 1º do Art. 97 (por similaridade à interpretação dada pelo Parecer 63/06 - ventilação de lojas sob coberturas de postos de abastecimento), considerando as características peculiares do Bloco 03 anexo ao Bloco 06;

3. Aceitar as condições de iluminação e ventilação propostas para o Bloco 04, considerando detalhamento apresentado na prancha A-5.
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3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 29/07/2009 nos mesmos horário e local.
4. MEMBROS:
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